# 服务器桥接步骤

第一步 更改网络适配器

打开虚拟机，点击虚拟机菜单，点击设置，然后更改网络适配器连接模式，更改为桥接模式，然后确定。

第二步 更改虚拟网络编辑器

网络名称为VMnet0更改为桥接模式且设置为自己网卡的选项，不要自动设置，然后确定。

第三步 更改虚拟机网卡ip及dns

打开网络共享，打开更改适配器设置，找到Ethernet右键属性，查找Internet协议IPv4,设置成同宿主机同网段ip地址,其他同宿主机一样。

如果需要桥接多个固定IP，那么重复第一步和第三步，在第一步里添加网络适配器后，虚拟机的网络会多出一个虚拟网卡，把虚拟网卡的ip地址设置成自己的固定ip，其他同宿主机一样